# IQ Inventory. Установка программы на ТСД. Установки службы обмена файлами.

## Предварительные действия

1. Ознакомиться с документом «IQ Inventory ТСД – руководство администратора».
2. Распаковать архив с дистрибутивом IQ Inventory в любую папку на ПК.

## Установка IQ Inventory на ТСД

1. Используя «Проводник», скопировать папку IQ Inventory TSD (из дистрибутива) на ТСД (ТСД должен быть подключен к ПК посредством «Windows Mobile Device Center» или аналогичной программы).
2. На ТСД, используя «File Explorer», войти в папку IQ Inventory TSD \ MS SQL CE. Последовательно запустить (открыть) все три файла \*.cab из этой папки.
3. Запустить на ТСД программу (IQ Inventory TSD \ IqInventory.exe).
4. Выйти из программы.
5. Найти в папке IQ Inventory TSD (на ТСД) файл Settings.dat. Отправить его по электронной почте поставщику программы для генерации лицензионного ключа.
6. Получить от поставщика программы лицензионный ключ (файл License.lic). Скопировать этот файл на ТСД в папку IQ Inventory TSD.
7. При возникновении затруднений – направить описание проблемы на [support@iqsklad.ru](mailto:support@iqsklad.ru), указав наименование своей организации, номер договора (при наличии), модель ТСД, версию операционной системы, установленной на ТСД.

## Установка службы обмена файлами

1. Используя «Проводник», скопировать папку IQ File Exchange Service (из дистрибутива) на компьютер, который будет исполнять роль сервера (компьютер должен быть виден в локальной сети всем ТСД).
2. Создать на этом компьютере (или на другом компьютере в локальной сети) папку, через которую учетная система будет обмениваться документами с ТСД. Эта папка должна быть доступна как службе обмена, так и учетной системе.
3. Открыть «Блокнотом» файл Settings из папки IQ File Exchange Service. Вписать в него (между словами <ExchangeFolderFullName> и </ExchangeFolderFullName>) полный путь к созданной папке обмена.
4. Убедиться, что в настройках сетевой безопасности, открыт порт, через который служба осуществляет http-передачу данных (по умолчанию – порт 8092; номер порта можно изменить в настройках службы).
5. Запустить службу (IqFileExchangeServiceHost.exe).

## Настройка ТСД для обмена документами с учетной системой

1. Запустить на ТСД программу IQ Inventory.
2. Перейти на закладку «Сервис» главного меню и нажать кнопку «Настройки».
3. Перейти на закладку «Связь».
4. Ввести IP-адрес компьютера, на котором выполняется служба обмена файлами, и номер порта (по умолчанию – 8092). Сохранить настройки.
5. Перезапустить программу.
6. Убедиться, что связь установлена: в окне, где были введены IP-адрес и порт, нажать кнопку «Тест связи».